**ЈП ''Национални парк Фрушка горa''**

**Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија**

**Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662**

**www:npfruskagora.co.rs**

**e-mail:office@npfruskagora.rs**

**TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ**

 **- Опрема за наводњавање**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.****Б.** |  **Опис добара** | **Јединицамере** | **Оквирнаколичина** | **Jeдинична цена без ПДВ-а**  | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
|  1. | **Muf sa RED 4” x 3”** | kom | 1 |  |  |  |  |
|  2. | **Spoj. sa Vn 110x4”** | kom | 1 |  |  |  |  |
|  3. | **Layflat spoj. VN 104x4”** |  kom |  1 |  |  |  |  |
|  4. | **Crevo rebrasto usis Fi75/1.5m** |  kom |  1 |  |  |  |  |
|  5. | **Usisna spojka Fi-75** |  kom |  5 |  |  |  |  |
|  6. | **Čelična stega Fi-90** |  kom |  1 |  |  |  |  |
|  7. | **Filter SD 3” 75m2** | kom | 1 |  |  |  |  |
|  8. | **Layflat holl Un 77x3”** | kom | 1 |  |  |  |  |
|  9. | **Čelična stega Fi-78** |  kom | 4 |  |  |  |  |
| 10. | **Stabilna spojka Fi-75 UN 3”** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 11. | **Polidrip cev D20 33cm 2L** | m | 11.100 |  |  |  |  |
| 12. | **Layflat crevo 3# 5.5bar** | m | 100 |  |  |  |  |
| 13. | **Osnova za Layflat start 3/4** | kom | 90 |  |  |  |  |
| 14. | **Rebrasta slavina 3/4"x20VN** | kom | 90 |  |  |  |  |
| 15. | **Imitrol kišni sensor opseg 7.6m** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 16. | **Tajmer I-dial 4 zone 24 VAC** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 17. | **Elektromagnetni ventil 3 coll** | kom | 2 |  |  |  |  |
| 18. | **Manometar sa glicerinm** | kom | 2 |  |  |  |  |
| 19. | **T razd. Un 3x3x3** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 20. | **Nipla egal 3”x3”** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 21. | **Reducir 3”x2” Vun** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 22. | **Reducir 2”x3/4” Vun** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 23. | **Rebrasta slavina 3/4”x16VN** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 24. | **Oprema za dozator l 1/2”** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 25. | **Pumpa za vodu** (510x385x455mm; do 30kg; autonomija rada oko 2,5časa; potrošnja oko 1,5l/h; 4-taktni motor; tranzistorsko magnetno paljenje; prinudno vazdušno hlađenje; nominalna snaga: 3,6kw/4,89HP; Tip pumpe: samousisna; Usisni otvor: 3”; Potisni otvor 3”; visina izbacivanja do 28m; usisna visina do 8m; Maksimalni protok: 1100 l/min; 2,8 bara pritisak; Prečnik nečistoće (na korpi): 6mm; Zapremina radnog kola: 5,9l; Zapremina rezervoara za gorivo: 3,1 l; Zapremina rezervoara za ulje: 0,6 l)  | kom | 1 |  |  |  |  |
| 26. | **Leđni atomizer** ( Radna zapremina: 55-60cm3; 2,6 kw(3,5KS); broj obrtaja u praznom hodu min 3000 1/min; broj opbrtaja motora/ventilatora u pogonu min 7500 1/min; elektronski upravljani magnetni upaljač; membranski karburator neosetljiv na položaj, sa integrisanom pompom za gorivo; zapremina rezervoara: 1500 cm3 (1,5 l); kapacitet rezervoara: 13 l; domet raspršivanja horizontalno: 12 m; rukohvat desno;težina prazan: do 12 kg; težina napunjen do. 26 kg)  |  kom  | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |  |

Напомена: Јавни наручилац задржава право промене количине до вредности уговора

Понуђач је дужан да уз понуду достави копију: - Решење из АПР-а

Понуђена цена обухвата све зависне трошкове понуђача у вези са испуњењем предметне набавке (утовар, истовар, превоз......)

Испорука предметних добара је локација Понуђача: ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Расадник у Беочину.

Рок за извршење: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не дуже од 10 дана од издавања налога изабраном Понуђачу).

Рок за плаћање: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не краће од 7 и не дуже од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра.

Датум: Понуђач:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица